САМЫЙ Мощный настольный точильно шлифовальный станок с гравером на гибком валу (5в1 точило + полировально-шлифовальное устройство + гравер с гибким валом + дрель + максимальный набор аксессуаров для гравиравальных, точильных и полировальных работ) - очень полезная вещь для мастерской, гаража и мастерам!

Питание от сети 220 вольт.

Мощность - 1850Вт.

Эта модель позволяет производить заточку, как ножей, так и практически любых инструментов (лопат,топоров, ножниц, стамесок и т.д.), работать с гравером, а также отполировать изделие до зеркала.

Двигатель с регулировкой позволяет изменять скорость вращения ремней от 800 до 11000 об/мин.

Комплектация:

- электродвигатель мощность 1850Вт;

- ключ шестиграник;

- запасные угольные щетки;

- патрон трехкулачковый (с ключем) для сверл от 1.5 - 10 мм;

Бормашина (Гравер):

- гибкий вал;

- наконечник Foredom #30 с трехкулачковым патроном от 0.2 - 4.0 мм;

- ключ для патрона;

Точильно-шлифовальный станок:

- дискодержатель с ключем 2шт;

- конус "морковка" 1шт;

- диски полировальный Scotch-Brite D = 70mm H = 18mm 1шт;

НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ (поставляются в комплекте со станком):

1. Набор алмазных отрезных дисков для гравера (бормашины). Применяется для резки заготовок из камня, керамики, стекла, металла и т.п. твердых материалов.

Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. В комплект входит х 10 дисков разного диаметра.

2. Набор отрезных дисков для работы по дереву, пластику или другому мягкому материалу для Гравера с диапазоном диаметров 18-35 мм. х 5шт.

3. Стальные фрезы с алмазным напылением, применяемые для проведения основных рабочих операций с различными материалами х 60шт.

4. Набор борфрез по металлу из карбид вольфрама для гравера. Широкий спектр материалов можно гравировать этими фрезами в том числе: Медь, алюминий, металл, акрил, пвх, нейлон, смолы, большинство пластмасс, древесина, стекловолокно, нержавеющей, кислотостойкой, теплостойкой стали, чугуна и др прочность к HRC70 х 12шт.

5. Сверла с напылением натурального алмаза. Для рассверливания драгоценных камней жемчуга кораллов бирюзы. В наборе х 3шт (диаметр 1мм, 1,5мм, 1,7мм)

6. Сверла по металлу х 4шт (диаметр 1,5мм, 2мм, 2,5мм, 3мм)

7. Алмазный шлифовальный диск 150мм х 1 шт ( зерно 800)

Полировочный круг в основном используется для полировки кристаллов, агатов, драгоценностей и нефрита, и подходит для измельчения и полировки ювелирных изделий, стекла, камня, метала и т. д.

Площадь поверхности алмазного покрытия: почти 97%

Технические характеристики:

Наименование товара: алмазный шлифовальный диск

Внешний диаметр: 150 мм (4 ")

Диаметр отверстия: 16 мм (5/8 ")

8. Паста полировочная Diamond х 1 тюбик

Алмазная паста очищает, придает блеск и идеально подходит для полировки твердых поверхностей: гранит, метал, нержавейка и т. д.

9. Держатель шлифовальных кругов на липучке 100\*10 M8 х 1шт. Круги шлифовальные на липучке 100мм, P400 х 10шт.

10. Набор аксессуаров для мини дрелей и граверов (105 предметов):

 -10шт - насадка и шлифовальные цилиндры диаметр 12,7 мм

 -9шт - войлочные цилиндры для чистки и полировки с насадкой: 6 шт — 12,7 мм, 1 шт — 25,4 мм и 1 шт — 9,5 мм

 -6шт - насадки для заточки и шлифовки. 9,5 мм — 19,8 мм

 -2шт - щетки стальные

 -4шт - диски абразивные армированные по металлу 31,8 мм. с насадкой

 -1шт - баночка с пастой для полировки

 -36шт - дисков 19 мм

 -36шт - дисков 23,8 мм для металла

 -1шт - маленький брусок для ручной заточки и доводки.

11. Абразивный заточной круг (красный), диаметр 80мм, толщина 20мм, зернистость 100 грит х 1шт.

12. Диск войлочный мягкий для полировки, диаметр 75мм х 2шт.

13. Диск войлочный жесткий для полировки, диаметр 85мм х 1шт.

14. Брусок полировальной пасты для войлочных кругов х 1шт.

15. Защитные прозрачные очки для работы;

16. Коробочка для хранения фрез на 10 отделений.